**Техническая характеристика продукта**

Громкоговоритель управляется умным чипом. Все контроллеры управляются одной кнопкой.

**Производительность продукта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная мощность | 30Вт | Время записи | 120с |
| Диапазон слышимости | 500м | Рабочее напряжение | DC6В-9В |

**Установка батареи:**

Нажмите кнопку и откройте заднюю крышку, затем вставьте аккумулятор в соответствующий слот и закройте заднюю крышку. Громкоговоритель может использовать одну аккумуляторную батарею 9В или 6 штук батарей размера D.

**Руководство по эксплуатации:**

**[Switch (Speak)]:** Нажмите кнопку, чтобы включить питание. Теперь вы можете говорить. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить питание.

**[Sound Recording]:** Сначала нажмите кнопку [Switch], затем нажмите кнопку и отрегулируйте громкость до самого низкого уровня, начните запись. Нажмите кнопку еще раз, чтобы завершить сеанс записи.

**[Playback]:** Сначала нажмите кнопку [Switch], а затем нажмите кнопку, чтобы прослушать запись. Нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить цикл.

**[Music]:** Сначала нажмите кнопку [Switch], а затем нажмите кнопку для воспроизведения звука. Нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить цикл.

**[Volume]:** Поверните потенциометр громкости слева направо, чтобы отрегулировать громкость.

**Дополнительные аксессуары:**

**[Microphone]:** Вставьте микрофон в соответствующий слот и нажмите кнопку [Switch], чтобы включить питание. Теперь вы можете говорить, продолжая нажимать кнопку на микрофоне.

**Примечания:**

1. Запрещено использование источника питания более 12В.

2. Запрещается неправильно ставить плюс-и-минус при установке аккумулятора.

3. Не используйте в непосредственной близости к человеческим ушам.

4. Громкоговоритель водонепроницаемый.