**Технические характеристики продукта**

Громкоговоритель управляется умным чипом. Все контроллеры управляются одной кнопкой.

**Характеристики продукта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Искажение | ＜1% | Время записи | 300s |
| Рабочее напряжение | DC3.7V | Диапазон слышимости | 500m |

**Установка батареи**: Крышка батарейного отсека находится на конце ручки. Нажмите кнопку, чтобы открыть крышку, затем вставьте аккумулятор в соответствующий слот и закройте крышку. Внутренняя часть батарейного отсека - катод(-), внешняя - анод(+). Громкоговоритель не будет работать, если батарея установлена с неправильным плюсом или минусом.

**Заряд батареи:** Зарядите батарею, поместив ее в соответствующую зарядную станцию с правильным плюсом/минусом или зарядите громкоговоритель с помощью специального USB-кабеля.

**Инструкция по эксплуатации:**

**[ON/OFF]:** На короткое время зажмите кнопку с включенным светом, чтобы включить питание. Теперь вы можете говорить. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить питание.

**[RECORD]:** Короткое нажатие кнопки со световой вспышкой позволяет начать запись. Нажмите кнопку еще раз, чтобы завершить сеанс записи.

**[PLAY/BLUETOOTH]:** На короткое время зажмите кнопку, чтобы прослушать вашу запись. Нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить ее. Длительное нажатие кнопки позволит включить Bluetooth, длительное нажатие еще раз - выключить Bluetooth.

**[MUSIC/SIREN]:** Короткое нажатие кнопки - для воспроизведения музыки. Длительное нажатие на кнопку, чтобы включить сирену. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить ее.

**[VOL- ]:** Длительное нажатие кнопки - уменьшение громкости и короткое нажатие кнопки для воспроизведения предыдущей записи при использовании TF-карты, U-диска или Bluetooth.

**[VOL+ ]:** Длительное нажатие кнопки - увеличение громкости и короткое нажатие кнопки - воспроизведение следующей записи при использовании TF-карты, U-диска или Bluetooth.

**[SINGLE CYCLE** ►ll **]: A.** Короткое нажатие кнопки – воспроизведение музыки, короткое нажатие еще раз - для остановки при использовании TF-карты, U-диска или Bluetooth

**B .** Длительное нажатие кнопки со вспышкой позволяет музыке перейти в одноцикловый музыкальный режим, длительное нажатие снова с включенным светом позволяет выйти из этого режима.

**Примечания:**

**Замените или зарядите аккумулятор, когда свет становится тусклым или голос становится более низким во время использования. Не кричите в непосредственной близости к ушам других людей. Громкоговоритель не защищен от воды.**

